**Tárgy:** „*nyereségáram forrás napelemmel : 6250 kWh/év*”

**Helye:** Kisláng Napközi Otthonos Óvoda,

 Kisláng, Fő u.53

|  |
| --- |
| **A tervezett rendszer adatai:** |
| névleges teljesítmény | **6,00 kWp** |
| a rendszer várható éves hozama | **6300-7200  kWh / év** |
| kiváltott CO2-szennyezés | **5,9  t / év** |
| tető héjalása: cserép, tájolása: DNy, dőlése: 35-45°, eresz magassága: 3-5m |
|  |  |  |
|   |  |  |
| 24 db 250 W-ospolikristályos napelem |  |  |
| Tartószerkezet 24 db panel számára ;ferde tető (cserép) |  |  |
| 1 db (a fenti rendszerre méretezett) inverter (3 fázis, 2 munkapont) |  |  |
| Szolár kábel szett, komplett villanyszerelési anyag (túlfesz. védelem, földelés, kábelek, stb.) |  |  |